**Смета на строительство бани (без учета стоимости работы) 2011 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **цена, руб.** | **количество** | **стоимость, руб.** |
| базальтовая вата | 240 | 2 | 480 |
| базальтовый картон | 125 | 4 | 500 |
| брус | 432 | 56 | 24192 |
| бруски для вагонки | 48 | 22 | 1056 |
| бруски для роквула | 82 | 12 | 984 |
| вагонка | 490 | 18 | 8820 |
| втулка душ | 45 | 1 | 45 |
| выключатель | 78 | 1 | 78 |
| гвозди общ | 300 | 1 | 300 |
| дверн. ручка (дерев) | 90 | 2 | 180 |
| дверь в парилку | 3600 | 1 | 3600 |
| дверь входная | 4200 | 1 | 4200 |
| доски пол, потолок, стропила и прочие | 12800 | 1 | 12800 |
| доставка двери | 500 | 1 | 500 |
| замок | 870 | 1 | 870 |
| кабель | 15 | 8 | 120 |
| камни | 250 | 2 | 500 |
| керамзит | 105 | 2 | 210 |
| кирпич | 12 | 140 | 1680 |
| кляймеры | 60 | 2 | 120 |
| коробка | 24 | 1 | 24 |
| кран | 125 | 1 | 125 |
| линолеум | 430 | 2,6 | 1118 |
| насадка душ | 200 | 1 | 200 |
| оголовок | 750 | 1 | 750 |
| пакля | 2 | 500 | 1000 |
| пергамин | 60 | 20 | 1200 |
| пескоцемент | 240 | 6 | 1440 |
| петли дверные | 90 | 2 | 180 |
| печь "Термофор" | 9000 | 1 | 9000 |
| поддон душевой | 1850 | 1 | 1850 |
| полок брус основание | 80 | 4 | 320 |
| полок скамья, липа, м | 167 | 20 | 3340 |
| пропитка сруба | 420 | 5 | 2100 |
| профлист крыши | 450 | 4 | 1800 |
| разделка ППУ | 1100 | 1 | 1100 |
| решетки пола, липа | 560 | 2 | 1120 |
| розетки | 120 | 2 | 240 |
| роквулл 50 | 700 | 6 | 4200 |
| саморезы крыши, уп | 1 | 210 | 210 |
| саморезы общ | 150 | 1 | 150 |
| светильник влагозащищенный | 480 | 1 | 480 |
| светильник | 250 | 1 | 250 |
| сендвич | 1450 | 2 | 2900 |
| сенеж огнебио | 550 | 11 | 6050 |
| скобы для степплера | 45 | 2 | 90 |
| скотч алюм. | 200 | 2 | 400 |
| старт сендвич | 350 | 1 | 350 |
| стеклопакет дерев. | 1250 | 1 | 1250 |
| термометр | 190 | 1 | 190 |
| труба | 650 | 1 | 650 |
| фольга | 700 | 1 | 700 |
| фундамент общ | 14230 | 1 | 14230 |
| шланг 2м | 90 | 1 | 90 |
| **Итого** |  |  | **120 082** |

